**Техническая спецификация**

# **Тонер для ризографа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Ед. измерения | Количество | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тонер для ризографа | шт. | 6 | 15 178,57 | 91 071,42 |

**Срок поставки товаров:** Не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора

**Место поставки товаров:** АО «ННМЦ», Астана, Абылай хана 42, здание гаража.

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Тонер будет использоваться для ризографа для изготовления журналов и бланков.

Краска черная для ризографа. Артикул S-8113 указан на коробке

 Полиграфическая краска на соевой основе Z type черного цвета для ризографа модели RISO EZ 371 Е. Данная краска Z type способна производить оттиски в разрешении при печати 300Х600 dpi. и используется в ризографах RISO класса EZ. Обладает высокой светостойкостью и обеспечивает прекрасную цветопередачу. Краска мгновенно закрепляется на бумаге за счет впитывания, благодаря этому отпечатки не деформируются, являются влагостойкими и не выгорают на солнце. Туба с краской должна быть оснащена обязательной функцией автоматического контроля качества печати. Емкость тубы: не менее 1000 мл. Примерный расход 1 тубы краски - от 18000 до 36000 копий А4, при 5% заливке листа. Если краска находится не на впитывающей поверхности и не на мастер-пленке, то не должна образовываться пленка. Таким образом, высыхания и закрепления внутри барабана не должно происходить. Туба должна быть оснащена датчиком, который работает с системой RISO iQualitySystem, обеспечивающей экономичность и улучшенное качество печати. Упаковка  
товара должна содержать следующие данные: товарный знак предлагаемого товара и наименование предприятия изготовителя; наименование печатающей техники, в которой может быть использована краска; состав компонентов краски; серия; дата изготовления (или срок годности/использования). Состав компонентов краски и температурные условия эксплуатации краски должны быть нанесены непосредственно на тубу с краской. Все надписи на упаковке и тубе с краской должны быть нанесены типографским, заводским способом (не наклейки, не стикеры). Товар должен быть поставлен в заводской упаковке (Крафтовая коробка), обеспечивающей безопасность транспортировки. Краска должна обладать повышенными характеристиками устойчивости к воздействию внешней среды, быть экологически чистой, не иметь запаха и испарений, наносящих вред организму, а также не засорять сетки ризографа. Краска должна  
обеспечивать полную совместимость с указанным типом оборудования и при использовании не влиять на прекращение (сокращение) гарантийных обязательств на оборудование и сокращение ресурса его работы, заявленного производителем оборудования. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия, в случае если данный вид товара подлежит обязательной сертификации, в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан

**Раздел 2. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

**Составил:**

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Губаев Т.К.