|  |
| --- |
| Приложение 1 |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во  (шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Гибридный видеорегистратор, Dahua, DH-XVR5232AN-I3, 32 канала, HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP, Квадруплекс, Разрешение записи: 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Выходы видео: 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA | 32х-канальный видеорегистратор, пентабрид, HDCVI (5MP, 4MP, 1080P-25/30 к/с; 720P-50/60 к/с; 720P-25/30 к/с)/AHD/TVI/CVBS/IP(32 до 6Мп), 2HDD по 8Тб, 2 USB (1USB 3.0, 1USB 2.0), 1RS485, 1 аудио-вх(RCA), 1 аудио-вых(RCA)(можно исп. для двусторонней связи) передача аудио-видео данных по коаксиальному кабелю, Битрейт видео: 32 кбит/с–6144 кбит/с на канал. Поддержка SMD Plus- 16каналов, 2 канала- распознование лиц, до 4х-каналов защита периметра, Функции IoT и POS.  1HDMI, 1VGA, 1TV, Двухпотоковое сжатие видео H.265+/H.265, Способность кодирования: Основной поток: Все каналы 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N/1080P@(1к/с–15к/с); Доп. поток: D1/CIF@(1fps–25/30fps).  1Ethernet порт RJ-45 (10/100/1000Mбит/с), 128 польз.одновр., поддержка ONVIF, поддержка  iPhone, iPad, Android, Web Interface, питание 12V DC, 5A, потребл.мощность <17W (без HDD) | 1 | 214 285,71 | 214 285,71 |
| **Гарантия** | | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,  не ранее 2022 года выпуска. | | | |