|  |
| --- |
| Приложение 1 |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во  (шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Кабель витая пара кат. 5е SkyNet Standard UTP outdoor 4х2х0.5 Cu. | **Назначение** Кабель F/UTP outdoor Standard 4х2х0,5 Cu SkyNet предназначен для построения структурированных кабельных систем (СКС) с частотой передачи сигналов до 100 МГц (категория 5e) для внешней прокладки. Кабель F/UTP обычно применяется в средах с повышенным уровнем электромагнитных шумов и помех.  **Конструкция**   * Токопроводящая жила – медная однопроволочная * Изоляция жил – сплошной полиэтилен * Сердечник – изолированные жилы скручены в пары * Разрывная нить – капрон * Экран – ламинированная алюминиевая фольга * Дренажная проволока ММЛ диаметром 0,3 мм * Оболочка – светостабилизированный полиэтилен   **Технические характеристики**   * Категория кабеля – 5е * Число витых пар – 4 * Диаметр жилы – 0,5 мм (AWG 24) * Диаметр жилы по изоляции – 0,93 мм * Наружный диаметр – 5,3 мм * Материал внешней оболочки – светостабилизированный полиэтилен * Цвет оболочки – черный * Расчётный вес 1 км кабеля – 31,5 кг * Растягивающее усилие – 0,4 кН * Раздавливающие усилие 40 Н/см * Минимальный радиус изгиба – 42 мм * Рабочая температура – от -40 до +60 °С | 1100,0 м | 160,71 | 176 781,00 |
| **Гарантия** | | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,  не ранее 2022 года выпуска. | | | |