|  |
| --- |
| Приложение 1  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во(шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Кабель витая пара кат. 5е SkyNet Standard UTP outdoor 4х2х0.5 Cu. | **Назначение**Кабель F/UTP outdoor Standard 4х2х0,5 Cu SkyNet предназначен для построения структурированных кабельных систем (СКС) с частотой передачи сигналов до 100 МГц (категория 5e) для внешней прокладки. Кабель F/UTP обычно применяется в средах с повышенным уровнем электромагнитных шумов и помех.**Конструкция*** Токопроводящая жила – медная однопроволочная
* Изоляция жил – сплошной полиэтилен
* Сердечник – изолированные жилы скручены в пары
* Разрывная нить – капрон
* Экран – ламинированная алюминиевая фольга
* Дренажная проволока ММЛ диаметром 0,3 мм
* Оболочка – светостабилизированный полиэтилен

**Технические характеристики*** Категория кабеля – 5е
* Число витых пар – 4
* Диаметр жилы – 0,5 мм (AWG 24)
* Диаметр жилы по изоляции – 0,93 мм
* Наружный диаметр – 5,3 мм
* Материал внешней оболочки – светостабилизированный полиэтилен
* Цвет оболочки – черный
* Расчётный вес 1 км кабеля – 31,5 кг
* Растягивающее усилие – 0,4 кН
* Раздавливающие усилие 40 Н/см
* Минимальный радиус изгиба – 42 мм
* Рабочая температура – от -40 до +60 °С
 | 1100,0 м | 160,71 | 176 781,00 |
| **Гарантия** | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года выпуска. |