|  |
| --- |
| Приложение 1  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во(шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Коннектор питания, под винтE:\Документы\2023\СБ\СЗ\СЗ\август\konnektor_pitaniya_pod_vint-228x228.jpg | Разъем питания применяется для обеспечения питания видеокамер наблюдения с помощью кабеля ШВВП 2х0,5, 2х0,75 и ПВС 2х0,5, 2х0,75 или для витой пары UTP/FTP 5-й категории. Для фиксаци жил используется винтовый клемник. | 14 | 241,07 | 3 374,98 |
| **Гарантия** | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года выпуска. |