**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Зам. Председателя правления по мед. деятельности**

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Техническая спецификация**

**Внешний дисковод**

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Количество (шт.) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | DVD привод | 20 | 20 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Область применения: для серверного оборудования

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Производитель | ASUS |
| 1 | Модель | DRW-24D5MT |
| 2 | Тип привода | DVD+R/RW&CDRW |
| 3 | Способ установки | Внутренний |
| 4 | Интерфейс | SATA |
| 5 |  |  |
| 6 | Поддержка нанесения изображения на диск | Нет |
| 7 | Скорость чтения CD-ROM | 48x |
| 8 | Скорость перезаписи CD-RW | 24x |
| 9 | Скорость записи CD-R | 48x |
| 10 | Скорость чтения DVD-ROM | 16x |
| 11 | Скорость чтения DVD-R | 16x |
| 12 | Скорость перезаписи DVD-RW | 16x |
| 13 | Скорость записи DVD-R | 24x |
| 14 | Скорость чтения DVD+R | 16x |
| 15 | Скорость перезаписи DVD+RW | 8x |
| 16 | Скорость записи DVD+R | 24x |
| 17 | Записываемые форматы дисков | CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM |
| 18 | Время доступа | DVD: 145 мс, CD: 125 мс |
| 19 | Установка | Горизонтальная |
| 20 | Механизм загрузки дисков | Лоток |
| 21 | Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| 22 | Дополнительные характеристики | Технология энергосбережения ASUS E-Green Поддерживаемые размеры дисков: 12 см, 8 см Поддержка долговечных носителей формата M-Disc Уменьшенное энергопотребление |
| 23 | Размеры (Ш х В х Г) | 14.6 х 4.1 х 17 см |
| 24 | Вес изделия | 0.6 кг |
| 25 | Срок гарантии (мес.) | 24 |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

Гарантийное обслуживание согласно гарантии на комплектующие с даты подписания акта поставки товара. В случае поломки или выявлении неисправности оборудования поставщик должен реагировать на неисправность в течении 2х дней и устранить ее или заменить оборудование на аналогичный ему в течении 20 рабочих дней.

В комплектацию товара должно входить: техническое описание, сертификаты соответствия товара, гарантийный талон или гарантийное письмо.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Уазырқанов Ж. Ә.