**Утверждаю:**

**Председатель правления**

**АО «ННМЦ»**

 **Байгенжин А.К.**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование товаров | Срок поставкитоваров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поручни доступа для людей с ограничными возможнастями в приемный покой на пандус санитарных узлов ННМЦ) | В течение 15 календарных дней по заявке Заказчика | г. Астана, район «Алматы» пр. Абылай хан 42. ННМЦ |

**Раздел 1.** **Технические и качественные характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Значение** |
|  **Приёмный покой** |
| 1 | Вид изделия  | перила |
| 2 | Диаметр трубы | 51 мм |
| 3 | Диаметр стоики  | 38 мм |
| 4 | Высота | По согласованию с Заказчиком |
| 5 | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| 6 | Количество | 1. 28 метр с установкой на лестничный март и пандус. (Перила пандуса их нержавеющей стали с 2-мя поручнями, ригель 1 шт, конструкция сварная Высота ограждения 900-950 мм, второй поучен высота 700-750 мм, стоика труб д38,1 поручень д50,8 мм. Второй поручень труб д38,1мм, ригель труба д16мм установить на пандус и лестничный марш приемный покой.)
 |
| **ННМЦ** |
| 1 | Поручни для санитарных узлов | 1. 4 комплекта (Поручень откидной для санитарных узлов высота 700-750 мм, диаметра труб д38 мм. Поручень «Г» образный высота 700-750 м диаметр труб д38 мм. Опорный поручень на раковину высота 700-750 мм, диаметр труб д38 мм.) с установкой
 |

Сопутствующие услуги:

1. Доставка и установка по адресу г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хан 42;
2. Гарантия на установку 12 месяца со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:****Главный инженер-энергетик** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Р.Жакижанов** |