|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  **Утверждаю:**  **Заместитель председателя правления**  **по медицинской деятельности**  **АО «ННМЦ»**  **Купенов Б.Г.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование товара*** | ***Кол-во, ед. измерения*** | ***Цена, без учета НДС*** | ***Сумма, без учета НДС*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Karcher аппарат высокого давления hd 7/18-4 kap в комплекте с: hd пенная насадка tr 025, 1 л plex chistogen бесконтактная пена 20л | 1 компл | 591 575,89 | 591 575,89 |

**Срок поставки товара:** В течении 15 календарных дней с момента предоплаты

**Место поставки товара:** г. Астана, пр. Абылай хана 42; склад

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Надежный, неприхотливый, HD 7/18-4 Kap трехфазный аппарат высокого давления с 4-х полюсным электродвигателем. С кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами насоса, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии. Расход воды 700 л/час, рабочее давление 180 бар.

HD 7/18-4 Kap с высокопроизводительным трехфазным 4-х полюсным двигателем и насосом с кривошипно-шатунным механизмом выполняет все основные задачи очистки при расходе воды 700 л/ч. Высококачественные комплектующие гарантируют максимальную надежность и долговечность. Низкие эксплуатационные расходы и легкость в обслуживании аппарата обеспечиваются идеальным доступом ко всем важным компонентам. Сокращение времени уборки гарантирует высокую степень рентабельности с превосходными результатами мойки. Аппарат имеет интуитивно понятное управление и поэтому особенно удобен для пользователя. Компактные размеры и небольшой вес также способствуют удобству работы с аппаратом высокого давления. Предусмотрено достаточно места для сопла, струйной трубки и других аксессуаров.

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМУЩЕСТВА

Долговечный и выносливый

Дополнительные большие коленчатые валы и шатуны с надежными шарикоподшипниками Керамические поршни со сниженным износом Высокоэффективные уплотнительные сальники для более длительной работы

Особо удобен в обслуживании

Широко открывается кожух аппарата для удобного доступа к обслуживаемым узлам и сервисного обслуживания Большой фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса Встроенное мнсто для хранения сопл

Мощная сила очистки.

Запатентованные Керхер мощные сопла с плоской струей: до 40% больше ударное давление, чем у обычных сопл Большая площадь охвата и тщательное удаления грязи

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Показатель** | **Значение** |
|  | **Вес** | 56 кг |
|  | Габариты | 70 × 45.5 × 101 см |
|  | Параметры электросети (~/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
|  | Производительность (л/ч) | 520 – 700 |
|  | Рабочее давление (бар/MPa) | 70 – 180 / 7 – 18 |
|  | Потребляемая мощность (кВ) | 4.9 |
|  | Оснащение | Пистолет, Standard  Шланг высокого давления, 10 м  Струйная трубка, 840 мм  Мощное сопло  Система защиты от перекручивания шланга (AVS)  Отключение давления  Насос с керамическими поршнями |
|  | Комплект поставки | Plex Chistogen бесконтактная пена 20л 1шт  HD ПЕННАЯ НАСАДКА 1 Л 1шт |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана 42;
2. На момент закупа потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта, технический паспорт, гарантийный талон;
3. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар, доставка и сопутствующие услуги.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Руководитель**  **отдела транспортного обеспечения** | **Н.**  **Ахмеджанов** |