**Техническая спецификация**

# **Кабель-канал настенный**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Ед. измерения** | **Количество** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабель-канал настенный | Шт. | 50 | 133,94 | 6 697,00 |

**Срок поставки товаров**: Не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора

**Место поставки товаров:** АО «ННМЦ», Астана, Абылай хана 42, здание гаража.

**Раздел 1. Специальные квалификационные требования:**

Требования к оборудованию указанной в настоящей технической спецификации, соответствуют минимальным техническим характеристикам,

**Раздел 2. Технические и качественные характеристики:**

Кабель-канал будет использоваться в отделениях где будет прокладывать сеть.

Описание REXANT Кабель-канал 20х10 мм

REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствуют возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций. Быстрый и легкий монтаж: - при необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели закладываются в кабельный канал без проблем; - кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея, благодаря специальным насечкам на внешней стенке.

**Технические характеристики**

Кабель-канал 20х10 мм, белый

Артикул производителя: 28-2010-2

Температура монтажа: -5...+60 ˚С

Температура эксплуатации: -30...+45 ˚С

Материал: композиция ПВХ (поливинилхлорид)

Упаковка: отрезки по 2 метра в полиэтиленовом рукаве

Производитель: Rexant

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Весь поставляемый товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Все компоненты, входящие в состав оборудования, должны быть собраны и установлены на заводе-изготовителе.

Поставляемый товар не должен вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования.

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

        Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя.

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Губаев Т.К.