**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GSN ACS 114R Комплект радио сигнализации. | 1 | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42,  АО «ННМЦ» (склад) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Цена** | **Сумма, без учета НДС (тенге)** |
| 1 | GSN ACS 114R Комплект радио сигнализации. | Беспроводной двухканальный комплект ACS-114R, представляющий собой многоцелевой приёмник с ручными кнопочными передатчиками, предназначен для дистанционного управления различными устройствами: - ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ - АВТОМАТИЧЕСКИМИ ШЛАГБАУМАМИ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЗАМКАМИ - РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЬМИ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЖАЛЮЗИ - ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ и т.п. Беспроводной комплект может быть использован в качестве персональной ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ в системах охранной сигнализации, а также для включения/отключения данных систем.  **Особенности**  ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА ПЯТЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАЖДОГО КАНАЛА ПРИЁМНИКА 1. РЕЖИМ «ИМПУЛЬСНЫЙ» "PULSE" 2. РЕЖИМ «ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ» "SWITCH ON PERIOD" 3. РЕЖИМ «КОММУТАЦИИ» "ON/OFF" 4. РЕЖИМ «НЕПРЕРЫВНЫЙ» "CONTINUOUS" 5. РЕЖИМ «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» "PANIC BUTTON" | 1,00 | шт. | 15 644,64 | 15 644,64 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.