Приложение 1

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Полная характеристика** | **Объем контейнера****(литр)** | **Количество/ ед.измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1. | КБСУ - контейнер безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса Б. | КБСУ- контейнер безопасного сбора и утилизации должен быть желтого цвета, изготовлен из плотного **непрокалываемого** и **водонепроницаемого** материала с клапаном фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов класса Б, иметь соответствующую маркировку класса опасности Ламинированная с внутренней и наружной поверхности.Корпус коробки скреплен путем склеивания. Крышка и корпус должны иметь единую бесшовную конструкцию.Контейнер должен иметь рукоятку, которая позволяет переносить его безопасно в одной руке. Рукоятка размещена выше линии наполнения.При сборке коробки нижняя крышка должна иметь липкую клеевую основу.Коробки должны быть изготовлены с печатным рисунком, покрытые полимерно-пленочными материалами. Толщина должна составлять не менее 5 мм. Содержать линию наполнения 3/4 от общего объема контейнера.Прямоугольное отверстие для иголок способно принимать шприцы и иглы в сборе всех стандартных размеров, включая 20 мл., вместе с другими острыми отходами**Объем:****20л. – 25 шт.****Сответствует требованиям к качеству ВОЗ**1. Общая прочность 2. Устойчивость к прокалыванию иглами3. Устойчивость к поглощению воды4. Сжигаемость5. Удобная логистика**Эксплуатационные показатели**1. Контейнер удерживает воду, сохраняет форму и качества при высыхании
2. Свойства контейнера не меняются в течение всего срока эксплуатации. Качество сохраняется при хранении в вентилируемом помещении при комнатной температуре (20-25°С) с относительной влажностью 30%-70%
3. Безопасный контейнер сохраняет функциональность даже после воздействия сильного дождя или снегопада
 | 20 л. | 25 штук | 821,42 | 20 535,50 |

**Прочее:**

**Сопутствующие услуги:** транспортировка, доставка товара на склад, разгрузка.

**Место поставки:** г. Астана, проспект Абылай хана 42, помещение склада.

**Срок поставки:** с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней.

**Срок гарантии товара**: 6 месяцев с момента подписании акта приема передачи.

Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.