**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Зам. Председателя правления по мед. деятельности**

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Техническая спецификация**

**Мышь**

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Количество (шт.) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мышь | 30 | 20 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Область применения: для серверного оборудования

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Производитель | Defender |
| 1 | Модель | Classic MB-230 |
| 2 | Тип | Стандартная мышь |
| 3 | Тип подключения | Проводной |
| 4 | Интерфейс подключения | USB |
| 5 | Тип сенсора | Оптический |
| 6 | Максимальное разрешение, dpi | 1200 |
| 7 | Режимы разрешений, dpi | 1000, 1200 |
| 8 | Количество кнопок, включая колесико-кнопку | 4 |
| 9 | Особенности | Симметричная |
| 10 | Материалы корпуса | Пластик |
| 11 | Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| 12 | Длина кабеля, м | 1.5 |
| 13 | Дополнительно | Рифленое колесо прокрутки из силикона |
| 14 | Размеры (Ш х В х Д) | 6.7 х 3.5 х 12.3 см |
| 15 | Вес изделия | 0.1 кг |
| 16 | Срок гарантии (мес.) | 12 |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

Гарантийное обслуживание согласно гарантии на комплектующие с даты подписания акта поставки товара. В случае поломки или выявлении неисправности оборудования поставщик должен реагировать на неисправность в течении 2х дней и устранить ее или заменить оборудование на аналогичный ему в течении 20 рабочих дней.

В комплектацию товара должно входить: техническое описание, сертификаты соответствия товара, гарантийный талон или гарантийное письмо.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Уазырқанов Ж. Ә.