**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель Председателя Правления**

**по медицинской деятельности**

**АО «ННМЦ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2025г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Полная характеристика** |
| 1. | Весы напольные электронные медицинские | Весы медицинские электронные для взвешивания медицинских отходов - Предназначены для взвешивания медицинских отходов различных классов опасности (А, Б, В, Г) в контейнерах, мешках или других ёмкостях в условиях медицинских учреждений, лабораторий, инфекционных отделений и др.  **Технические характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | **Параметр** | **Значение** | | Модель | Масса-К ВЭМ-150 | | Тип изделия | Весы напольные электронные медицинские | | Назначение | Взвешивание медицинских отходов различных классов опасности (А, Б, В, Г) | | Максимальная нагрузка | 200 кг | | Наименьший предел взвешивания(НмПВ) | 0,2 кг | | Дискретность отсчета (цена деления) | 10/20/50 | | Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 520х395х800 | | Размер весовой платформы (ШхГ), мм | 520х395 | | Материал платформы | Металл с противоскользящим покрытием | | Индикация | Светодиодный (LED) или жидкокристаллический (LCD) дисплей | | Питание | Сеть ~220 В / 50 Гц и/или от встроенного аккумулятора | | Время автономной работы | Не менее 20 часов от аккумулятора | | Диапазон рабочих температур | От +10°C до +40°C | | Дополнительные функции | Автоматическое обнуление, автоотключение, индикация перегруза | | Масса изделия | Не более 15 кг | | Габаритные размеры | Не более 350 × 350 × 100 мм | | Срок службы | Не менее 7 лет | | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | |
| 2. | **Прочее:**  Сопутствующие услуги: транспортировка, доставка товара на склад, разгрузка.  Место поставки: г. Астана, ул.Абылайхана 42, помещение склада.  Срок поставки: с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней.  Срок гарантии товара 12 месяцев с момента подписании акта приема передачи.  Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения в РК. | |

**Исполнитель:**

Старший врач эпидемиолог Д. Ғабсалық

**Согласовано:**

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе А. Жумагулов